Приложение № 1

К договору поставки

От «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Пескосолеразбрасывающее оборудование:**

- Бункер цельнометаллический, усиленный ребрами жесткости, трапецеидальная форма, толщина стали 4 мм, объем бункера 7 м3.

- Просеивающая решетка в виде треугольника и металлической полосы толщиной 30х10 мм. С шагом 77 мм.

- Подъем-опускание разбрасывающего устройства в транспортное положение – гидравлический.

- Электровибратор для предотвращения зависания ПГМ на стенках бункера.

- Плотность посыпки 10…500 г/м2

- Ширина посыпки 2-10 м.

- Система фильтрации гидравлического масла.

- Система охлаждения гидравлического масла.

- Регулировка распределителя по высоте.

- Бесступенчатая регулировка ширины и плотности посыпки.

- Привод транспортерагидравлический, посредством гидромотора, через коническо-цилиндрический редуктор.

- Функция саморазгрузки.

**Скоростной отвал:**

- Высота пера отвала 1500 мм.

- Рабочая ширина – 2.8 м.

- Рабочая скорость - 60 км.

- Тип профиля пера отвала – с продольными изгибами и поперечными ребрами жесткости.

- Опорное устройство – 2 поворотных колеса и 2 опорные лыжи.

**Управление всем навесным оборудованием** – с пульта управления, из кабины водителя.

**Обеспечение безопасности при производстве работ** – наличие светодиодной панели сзади и на кабине.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор

АО «Большемуртинское ДРСУ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Зайков