**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Изготовление и поставка резинотехнических изделий и изделий из пластмасс из материала Поставщика согласно Техническому Заданию (ТЗ)**

**1. Общие положения:**

Поставщик обязуется произвести поставку номенклатуры указанной в настоящем техническом задании в соответствии с нижеизложенными условиями.

**2. Состав поставляемой продукции (спецификация) и требования:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ТМЦ** | **Наименование продукции** | | **Ед. изм.** | **Количество** |
| **1** | 301ПТ012 | АМОРТИЗАТОР | | ШТ. | 26 |
| **2** | 301ПТ01201 | АМОРТИЗАТОР | | ШТ. | 13 |
| **3** | ЯБ7090017 | МАСЛОРАСШИРИТЕЛЬ | | ШТ. | 9 |
| **4** | ЯБ7090104 | МАСЛОРАСШИРИТЕЛЬ | | ШТ. | 224 |
| **5** | ЯБ7800322 | КОРПУС | | ШТ. | 14 |
| **6** | ЯБ8687015 | МАHЖЕТА | | ШТ. | 108 |
| **7** | ЯБ8687021 | МАHЖЕТА | | ШТ. | 277 |
| **8** | ЯБ8687022 | МАHЖЕТА | | ШТ. | 340 |
| **9** | ЯБ8687023 | МАHЖЕТА | | ШТ. | 23 |
| **10** | ЯБ8687030 | МАHЖЕТА | | ШТ. | 432 |
| **11** | ЯБ868703001 | МАHЖЕТА | | ШТ. | 272 |
| **12** | ЯБ868703002 | МАHЖЕТА | | ШТ. | 29 |
| **13** | ЯБ8687031 | МАНЖЕТА | | ШТ. | 612 |
| **14** | ЯБ868703101 | МАНЖЕТА | | ШТ. | 17 |
| **15** | ЯБ9314007 | КОЛПАЧОК | | ШТ. | 672 |
| **16** | СР007090109 | МАСЛОРАСШИРИТЕЛЬ | | ШТ. | 11 |
| **17** | СР147090110 | МАСЛОРАСШИРИТЕЛЬ | | ШТ. | 3 |
| **18** | СР148687103 | МАНЖЕТА | | ШТ. | 3 |
| **19** | СР008687105 | МАНЖЕТА | | ШТ. | 40 |
| **20** | СР00868710501 | МАНЖЕТА | | ШТ. | 5 |
| **21** | СР008687106 | МАНЖЕТА | | ШТ. | 10 |
| **ИТОГО** | | | |  | **3140** |
| Стоимость тары | | | Включено в стоимость товара | | |
| Расходы по маркировке | | | Включено в стоимость товара | | |
| Транспортные расходы | | | Включено в стоимость товара | | |
| Сроки поставки | | | От 14 до 28 дней с даты подписания обеими сторонами конкретной заявки | | |
| Условия поставки | | | 1. Доставка до склада покупателя силами и за счет Поставщика.  2. Отдельными партиями на основании Заявок Покупателя.  3. Минимальное количество номенклатурных единиц в Заявке – от 1 шт.  4. Минимальное количество по каждой номенклатурной единице в Заявке - от 1 шт.  5. Количество товара, указанное в техническом задании, является максимальным. Фактическое количество товара, приобретаемого по договору, может быть меньше максимального количества, указанного в техническом задании, и определяется в соответствии с потребностями Покупателя по совокупности Заявок.  6. Покупатель не гарантирует Поставщику предоставление оснастки для изготовления Продукции. | | |
| Место поставки | | | 197350, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Паршина, дом 3 строение 1 | | |
| Общие требования к продукции | | | Поставляемая продукция должна быть новой (продукция, которая не была в употреблении, в ремонте, в том числе которая не была восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Вся продукция должна быть произведена не ранее 2018г. Продукция не должна быть арестована, не подлежит отчуждению и не находится в залоге или под запретом суда. | | |
| Дополнительные требования к продукции | | | 1. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям конструкторской документации Покупателя, ГОСТ, ОСТ и прочим техническим требованиям, указанным в чертежах и приложениях к настоящему ТЗ, являющихся неотъемлемой частью данного технического задания. 2. Продукция должна поставляться в собранном и упакованном в тару виде. Тара должна удовлетворять условиям транспортирования Ж по ГОСТ 23216-78. 3. Продукция должна подвергаться 100% выходному контролю ОТК Поставщика. На каждую единицу продукции в поставке должен быть сертификат или паспорт подтверждающий качество продукции.   4. Внешний вид продукции должен соответствовать условиям «Основных требований к внешнему виду деталей АО «ИЦ «Буревестник» (Приложение №4 к настоящему техническому заданию).  5. Продукция из резины должна быть обработана силиконовой смазкой.  6. Не допускается поставка Продукции с дефектами: облой, заусенцы, трещины (в том числе по стыку пресс-форм), царапины, поры и полости. | | |
| Требования к документации на продукцию | | | Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации оборудования) должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. | | |
| Гарантия качества | | | Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемую продукцию. Гарантийный срок составляет не менее 12 мес. | | |

Приложение:

1. Комплект конструкторской документации
2. ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»
3. ОСТ 4ГО.070.014 «Детали радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия»
4. Основные требования к внешнему виду деталей АО «ИЦ «Буревестник»

Согласовано:

Начальник ПДО Е.М. Ященко

Первый заместитель генерального Р.В. Роговнин

директора по производству

Подготовлено:

Нач. бюро МЗК М.А. Петухов